### EL VERSÁTIL ANALIZADOR DE SUBSTRATO

SoilBot es un analizador de sustrato riguroso y versátil, es otro módulo que forma parte de la familia GroLab™. Es capaz de monitorear completamente el sustrato de tus plantas independientemente de si es tierra, lana de roca, coco o una inmersión recurrente de raíces en el agua. Admite hasta 4 sensores de humedad que te dan la posibilidad de controlar 4 grupos diferentes de plantas al mismo tiempo. Cuando se combina con PowerBot o TankBot te permite automatizar sus procesos de riego, manteniendo la humedad perfecta para sus plantas evitando el desperdicio de agua y las inundaciones. SoilBot también soporta 2 sensores de temperatura que te permiten un análisis completo del sustrato y 2 detectores de inundación que hacen que el sistema sea capaz de reaccionar / notificar en caso de detección de inundación. Toma el control del sustrato de tu planta con este versátil módulo.

### Humedad

SoilBot tiene la capacidad de monitorear la humedad de todo el tipo de sustrato, lana de roca, coco o una inmersión recurrente de raíces en el agua. ¡Así es, SoilBot también se puede usar en una instalación hidropónica! Admite hasta 4 sensores de humedad que te dan la posibilidad de monitorear 4 grupos diferentes de plantas al mismo tiempo. Cuando se combina con PowerBot o TankBot, permite automatizar tus procesos de riego, manteniendo la humedad perfecta para tus plantas evitando el desperdicio de agua y las inundaciones.

### Temperatura

Con este módulo versátil, incluso la temperatura del sustrato se puede controlar completamente. SoilBot admite 2 sensores de temperatura que amplían en gran medida sus capacidades de análisis de sustrato. Al combinar SoilBot con PowerBot o Tankbot, es posible crear procedimientos para mantener la temperatura del sustrato en el valor perfecto para que tus plantas continúen creciendo más saludables.

### Prevención y detección de inundaciones

Equipado con un sistema de detección de inundaciones, detectará rápidamente fugas de agua, exceso de agua y activará automáticamente las funciones de seguridad que tú has programado para minimizar los daños e incluso notificarle cualquier anomalía.

### Indicador LED

Su diseño presenta un LED que indica si el módulo está actualmente encendido y el estado de conexión con GroNode (el módulo principal del sistema).

### Comunicación Inalámbrica de módulos

SoilBot se comunica con GroNode (el módulo central del sistema) a través de frecuencia de radio con un alcance de 25 metros en interiores (según los obstáculos) y 100 metros en espacios abiertos. Esto facilita la instalación del SoilBot cerca de las plantas.

Especificaciones del SoilBot
Dimensiones

91mm x 91mm x 28.7mm

Exterior

Caja: Acero Inoxidable

Color: Plateado

Botones Físicos: Reset

Fuente de alimentación

USB - 5VDC 1000mA

Conexiones

USB 2.1 tipo B

RP-SMA hembra

Entrada de Energía 12V/1A 24V/2A

4 x Humedad Sensor (2.5mm 4-Pin macho)

2 x Sensor de Temperatura(2.5mm 4-Pin macho)

2 x Detector de Inundaciones (2.5mm 4-Pin macho)

Antena Incluida

Si

Cable USB Incluido

Si (Type B-A)

Longitud del Cable USB

2 metros

Incluye adaptador de fuente de alimentación USB

Si

Sensores Incluidos

2 x Sensor de Humedad

Sensor de Temperatura

Detector de Inundaciones

Comunicación entre módulos

Radio Frecuencia - 2.4GHz

Indicadores Visuales

LED

Garantía

Garantía de hardware limitada a 2 años

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SOILBOT

Especificaciones del Sensor de Humedad
Dimensiones

13mm x 99.89mm x 2.5mm

Exterior

Material: FR-4

Color: Verde

Longitud del Cable/div>

2 metros

Alcance de la Humedad

5% ~ 100%

Precisión de la Humedad

Variable (Dependente de la Calibración)

Compatibilidad

GroLab SoilBot - GroLab UserBot

Garantía

Garantía de hardware limitada a 1 año

Especificaciones del Sensor de Temperatura
Dimensiones
50mm (longitud) x 10mm (diameter)
Exterior

Caja: Acero Inoxidable

Color: Plateado

Longitud del Cable
2 metros
Impermeable
Si
Alcance de la Temperatura
-40ºC ~ 110ºC
Precisión de la Temperatura
±0.5ºC
Garantía
Garantía de hardware limitada a 1 año