# Cómo instalar GroLab ™ PowerBoard

GroLab PowerBoard viene con un temporizador analógico que se utiliza para controlar el contactor dentro del PowerBoard.

Para instalar PowerBoard, debe sacar la cubierta del tablero ...

En los conectores de la parte inferior presentes dentro de la PowerBoard, necesita conectar sus cables de Fase, Neutro y Tierra como se presentan en la imagen.

La potencia de entrada máxima es de 75 A, así que asegúrese de utilizar los cables adecuados para alimentar su GroLab™ PowerBoard.

El cable recomendado para la conexión en Fase/Neutro debe tener AWG inferior o igual a AWG10.