### EL PODEROSO GERENCIADOR DE TANQUES

TankBot es el módulo más versátil y preciso de la familia GroLab ™. Podría describirse como un controlador completo que puede cubrir todos los aspectos de la gestión del tanque. Sin embargo, esta descripción no es suficiente porque TankBot es mucho más que eso. La regulación de la temperatura del agua y el pH, la dosificación de nutrientes, la gestión del nivel del agua y el rellenado / drenaje del tanque son solo algunos ejemplos de las capacidades de TankBot.

### Controlador de Potencia

TankBot puede proporcionar energía a todos los periféricos de su entorno en cultivo. Tiene 4 conectores que admiten actuadores de 12VDC ~ 24VDC que permiten una amplia variedad de dispositivos desde pequeñas bombas de agua, bombas peristálticas, relés, contactores de potencia, etc.

### Monitorización del pH y ajuste

Este módulo le brinda la posibilidad de analizar en profundidad, monitorear y controlar el pH. Los procedimientos programables del sistema GroLab ™ ofrecen varias opciones para regular el pH en función de tus necesidade.

### Monitorización y Análisis del EC

TankBot también es compatible con la sonda EC que extiende la monitorización y el control de su tanque de agua a otro nivel. El sistema GroLab ™ puede notificarlo e incluso reaccionar en función de la conductividad eléctrica del agua.

### Temperatura del Agua

TankBot proporciona todo lo que necesita para regular continuamente la temperatura del agua, garantizando las condiciones óptimas para el crecimiento de tus plantas.

### Dosificación de Nutrientes

La conexión de bombas peristálticas en TankBot abre la puerta al dominio de dosificación de nutrientes. El sistema GroLab™ proporciona todas las herramientas necesarias para calibrar las bombas peristálticas y para crear procedimientos para bombear la cantidad exacta de mililitros requerida.

### Controle de Velocidad

TankBot proporciona la capacidad de personalizar la velocidad del dispositivo. Esta característica puede mejorar la precisión incluso con dispositivos de bajo costo.

### Irrigación Avanzada

Gracias a la capacidad de manejar actuadores de 12v, es posible crear impresionantes sistemas de riego que pueden alimentar de forma independiente múltiples cultivos.

### Gestión del Nivel del Tanque

Este módulo admite 4 sensores de interruptor adicionales de tu elección, como sensores de nivel de agua, lo que permite monitorear continuamente el nivel de agua de tus tanques. Con los periféricos adecuados conectados al TankBot, como válvulas de solenoide o bombas de agua, puedes crear procedimientos para drenar y rellenar automáticamente, lo que permite un mantenimiento completo del tanque.

### Protocolos y Procedimientos de Seguridad

TankBot te permite crear protocolos y procedimientos de seguridad para evitar situaciones de riesgo o incluso reaccionar ante ellas para minimizar el daño. Los incendios y las intrusiones son algunos ejemplos de situaciones de riesgo que este módulo puede manejar. La función de enfriamiento evita daños a los dispositivos que necesitan un tiempo para enfriarse antes de encenderlos.

### Indicador LED

Físicamente el TankBot tiene un LED que indica si el módulo está conectado al GroNode (módulo central del sistema GroLab ™).

### Comunicación Inalámbrica de Módulos

TankBot se comunica con GroNode (el módulo central del sistema) a través de la frecuencia de radio con un alcance de 25 metros en interiores (según los obstáculos) y 100 metros en espacios abiertos. Esto facilita la instalación del TankBot cerca del tanque de agua.

Especificaciones del TankBot
Dimensiones

91mm x 108.9mm x 28.7mm

Exterior

Caja: Acero Inoxidable

Color: Plateado

Botones Físicos: Reset

Fuente de Alimentación

12V/2A~24V/2A

Adaptador de fuente de alimentación incluido

Si

Longitud del cable del adaptador de fuente de alimentación

1 metro

Conexiones

USB 2.1 tipo B

RP-SMA hembra

Entrada de Energía 12V/2A 24V/2A

4 x 12v Actuadores (2.5mm 4-Pin macho)

4 x Sensor del tipo Interruptor (2.5mm 4-Pin macho)

Sensor de Temperatura (2.5mm 4-Pin macho)

Conector de pH (BNC)

Conector de EC (BNC)

Antena Incluida

Si

Cable USB Incluido

Si (Tipo B-A)

Longitud del Cable USB

2 metros

Incluye adaptador de corriente USB

Si (Type A 230AC-5VDC/2A)

Sensores Incluidos

Sonda de pH

Sensor de Temperatura

Enchufses Incluido

Si (4 x 2.5mm 4-Pin hembra)

Comunicación entre módulos

Radiofrequência - 2.4GHz

Indicadores Visuales

LED

Garantía

Garantía de Hardware limitada a 2 años

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL TANKBOT

Especificaciones de la Sonda de PH
Dimensiones

140mm (longitud) x 12mm (diámetro)

Exterior

Caja: Plástica

Color: Verde

Longitud del Cable

3 metros

Alcance de Medida

0PH ~ 14PH

Temperatura de funcionamento

0ºC ~ 80ºC

Resolución

0.01PH

Exactitud

±0.01PH

Zero

7±0.25PH

Erro Alkali

15mV

PTS

>98.5

Tempo de Respuesta

<1min

Resistencia Interna

<250MΩ

Resistencia Interna

<0.017

Ruido

<0.017

Garantía

Garantía de hardware limitada a 1 año

Especificaciones del Sensor de Temperatura
Dimensiones
50mm (longitud) x 10mm (diámetro)
Exterior

Caja: Acero Inoxidable

Color: Plateado

Longitud del Cable
2 metros
Impermeable
Sim
Rango de Temperatura
-40ºC ~ 110ºC
Precisión de Temperatura
±0.5ºC
Garantía
Garantía limitada a 1 año