# ¿Qué me permite GroLab ™ UserBot controlar?

¡De hecho depende de ti! Este escudo solo te permite conectar su Arduino a su GroNode, los sensores y dispositivos que necesita son elegidos por usted.

Si necesitas controlar una lámpara, deberas tener un relé, si necesitas muestrear una tensión analógica para cualquier propósito, necesitas usar los pinos analógicos de Arduino u conectar un ADC externo.

Este es un escudo plug'n'play para su Arduino que no necesita energía externa y te permite interactuar con cualquier sensor o dispositivo que puedas necesitar.

### PASO 1 - Instala tu escudo

### PASO 2 - Descargue el código fuente de UserBot

Usando el código fuente de UserBot como base,deberas editar el código fuente para admitir sus sensores y dispositivos.

Puedes encontrar todo el código fuente necesario para conectar su Arduino con GroLab en nuestro repositorio público de GitHub.

### GroLab™ Repositorio Público

Visite el repositorio

### PASO 3 - Crea tu esquema

Puede encontrar el esquema utilizado, por ejemplo, a continuación. Es un UserBot que agrega un sensor de temperatura y 3 botones que pueden desencadenar cualquier acción en tu cultivo. Instale el escudo, conecte unos pocos cables, cargue el código y ejecute su propio bot de usuario.