Especificaciones del sensor de nivel
Tensión máxima de conmutación

200 VDC

Corriente de conmutación máxima

0.5 A

Mini voltaje de ruptura

250 VDC

Vida útil

10^5 operaciones

Longitud de cable

±200mm

Densidad del flotador

0.6

Exterior

Material: Nylon 6.6

Color: Negro

Dimensiones

90 mm (longitud) x 22 mm (diámetro)

Dimensiones de la flotabilidad: 90 mm (longitud) x 22 mm (diámetro)

Montaje

Espesor: 1mm a 5mm

Agujero: 22mm de diámetro

Compatibilidad

GroLab TankBot

GroLab UserBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año