Detector de Humo Especificaciones
Tensión de funcionamiento

12VDC

Modo de operación

N.O. (Normalmente abierto)

Corriente de alarma

35mA at 12VDC

Conexiones

4 cables

Indicadores Audiovisuales

LED rojo

Buzzer

Salida de alarma

Relé: N.O. (Normalmente abierto)

Zumbador (0.5dB/m (±0.1dB/m)

Exterior

Material: Plástico

Color blanco

Dimensiones

53mm (longitud) x 103mm (diámetro)

Compatibilidad

GroLab TankBot

GroLab UserBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año