### EL MÓDULO DE ENERGÍA "TODO EN UN"

PowerBot te permite conectar y controlar los periféricos eléctricos de tu cultivo. Este poderoso controlador monitorea y automatiza todos los elementos básicos de tu cultivo, tales como: temperatura, humedad, flujo de aire, luz e irrigación. Crea tus protocolos y procedimientos de seguridad para evitar sobrecalentamientos y minimizar los daños en caso de fuego. Con el PowerBot, tendrás todas las variables sobre tu control, permitiéndote maximizar la eficiencia y producción de tu cultivo.

### Proveedor de Energía

PowerBot proporciona energía a todos los periféricos de tu cultivo. Tiene 4 salidas universales que soportan hasta 2300W (por salida y en total) o potencia ilimitada si usas un contactor eléctrico externo.

### Iluminación

Automatiza, supervisa y controla cualquier sistema conectado a PowerBot. Con nuestro sistema avanzado de control de iluminación, no estás limitado al uso de las 24 horas diarias, podrás tener tus cultivos con, por ejemplo, 20 horas de día/noche combinadas, o incluso menos, si así quieres.

### Clima

Gracias al sensor de temperatura / humedad incluido y la capacidad de controlar los periféricos eléctricos de forma independiente, te permite estabilizar la temperatura de tu cultivo en los valores que prefieras, sin ninguna barrera de configuración!

### Riego

¡Desde sistemas de riego de gota a gota hasta los sistemas hidropónicos, GroLab™ está aquí para ayudarte! La cantidad de opciones a tu disposición para crear programas es inmensa, lo que te permite configurar los programas de riego a tu manera para cada tipo de sistema!

### Controlo Manual

Este módulo incluye 4 interruptores externos que te permiten controlar manualmente todos los periféricos conectados.

### Indicadores LED

Físicamente el PowerBot tiene 4 LED que indican qué periféricos están conectados. Útil para percibir visualmente lo que está sucediendo en tu cultivo.

### Protocolos y Procedimientos de Seguridad

PowerBot te permite crear protocolos y procedimientos de seguridad para evitar situaciones de riesgo o incluso reaccionar para minimizar los daños. La funcionalidad de tiempo de refrigeración, previene daños a los aparatos que necesiten algún tiempo para enfriar antes de volver a conectarse, por ejemplo, las lámparas HPS. ¡Todas estas opciones son totalmente configurables!

### Comunicación inalámbrica entre Módulos

PowerBot se comunica con el GroNode (módulo central del sistema GroLab™) a través de radiofrecuencia con un alcance de 25 metros en espacios interiores (dependiendo de los obstáculos) y 100 metros en espacios abiertos. Esto hace que sea fácil instalar el PowerBot en tu área de cultivo, o incluso en el exterior.

Especificaciones del PowerBot
Dimensiones

236.4mm x 91.4mm x 46.7mm

Exterior

Caja: Acero Inoxidable

Color: Plateado

Botones Físicos: Interruptor Encendido / Apagado, Reset, 4 x Controlador de Salida

Fornecimiento de Energía

EU - 230v AC

US - 120v AC

Fusible Incluido

Si (250V 16A)

Cable de alimentación incluido

Si (Universal)

Longitud del Cable

2 metros

Ligaciones

USB 2.1 tipo B

RP-SMA hembra

Entrada de Energía IEC 320-C14

2.5mm 4-Pin macho

Antena Incluida

Si

Cabo USB Incluido

Si (Type B-A)

USB Cable Length

2 meters

Salidas

4 x Universal

Potencia Máxima de Salida

EU - 2300W(10A)

US - 1200W(10A)

Potencia Máxima Total

EU - 2300W(10A)

US - 1200W(10A)

Sensor de Temperatura e Humidad Incluido

Si

Comunicación entre Módulos

Radio Frecuencia - 2.4GHz

Indicadores Visuales

4 x LED

Garantía

Garantía de Hardware limitada a 2 años.

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO POWERBOT

Especificaciones del Sensor de Temperatura y Humedad
Dimensiones

27mm x 58.75mm x 13.30mm

Exterior

Caixa: Plástico

Color: Blanco

Longitud del Cable

2 metros

Alcance de la Temperatura

-40ºC ~ 80ºC

Precisión de la Temperatura

±0.5ºC

Alcance da Humedad

0% ~ 99.9%

Precisión de la Humedad

±2%

Compatibilidad

GroLab™ PowerBot – GroLab™ UserBot

Garantía

Garantía de Hardware Limitada a 1 año