Especificaciones Sonda Online EC
Tensión de funcionamiento

5 VDC

Tipo de sensor

Electrodo

Constante celular

10

Rango de Medición

10 to 20000 μS/cm

Precisión

± 0.1

Conector

BNC

Exterior

Material: Aleación de titanio (sonda) + plástico (hilo)

Color: Plata (sonda) + blanco (hilo)

Longitud del cable

2m

Tipo de montaje

NPT 3/4 ″hilo

Compatibilidad

GroLab TankBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año