Especificaciones del Sensor de movimiento
Tensión de funcionamiento

12VDC

Modo de operación

N.C. (Normalmente cerrado)

Conexiones

4 cables

Indicadores

LED verde, luz constante durante 3 segundos

Interruptor anti-manipulación

N.C. (Normalmente cerrado)

Salida de alarma

N.C. (Normalmente cerrado)

Exterior

Material: Plástico

Color blanco

Dimensiones

93mm × 66mm × 52mm

Detención

Distancia: 10 metros

Ángulo: 110 °

Velocidad: 0.2m-7m/sec(0.6-23 ft/sec.)

Cobertura: 40'(12m)X110°(estándar)

Zonas: 22 = 9 + 5 + 5 + 3 (estándar)

Tiempo de inicio

35s

Instalación

Método: Techo o montado en la pared

Altura: 2 metros

Compatibilidad

GroLab TankBot

GroLab UserBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año