Especificaciones de la electroválvula
Tensión de funcionamiento

12VDC

Modo de operación

NC (Normalmente cerrado)

Tiempo de respuesta

ON = 0.15s

OFF = 0.3s

Vida estimada de la válvula

500 000 ciclos

Filtro

Entrada de acero inoxidable

Presión de Trabajo

0.02-0.8MPa

IN/OUT Puertos

3/4" rosca de tornillo**

Tipo de válvula

Diafragma (Operado por Servo)

Exterior

Material: Plástico + Metal

Colores: Blanco

Temperatura ambiente

+1°C to +45°C

Temperatura de agua

0°C to +100°C

Humedad

≤95%

Altitud

≤2500 metros

Compatibilidad

GroLab TankBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año