Especificaciones Sonda PH OnlineEspecificaciones
Dimensiones

182.2mm (longitud) x 25.6mm (diámetro)

Exterior

Carcasa: Plástico

Colores: Negro

Longitud del cable

1.5 metros

Rango de medida

0PH ~ 14PH

Temperatura de funcionamiento

0ºC ~ 80ºC

Resolución

0.01PH

Precisión

±0.01PH

Grado de desvío

≤0.02pH/24horas

Punto Isoeléctrico del Electrodo

7±0.5PH

Tiempo de Respuesta

<5s

Tipo de Montaje

rosca NPT 3/4″

Conector

BNC

Compatibilidad

GroLab TankBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año