Especificaciones de la Bomba Peristáltica
Tensión de funcionamiento

12VDC

Consumo

16W

Tasa de flujo

0.08 ~ 280 ml/min

RPM

0.1-350*

Longitud del tubo

175mm Longitud (49.5mm expuesto)

Vida del tubo

≥200h*

Exterior

Material: Cabeza de bomba plástica + metal

Colores: amarillo (plástico)

Dimensiones

63.2 x 93 x 164.4 mm

Compatibilidad

GroLab TankBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año