Especificaciones de la Bomba Peristáltica
Tensión de funcionamiento

12VDC

Consumo

15W

Tasa de flujo

58ml/min (rango: 5.2ml/min-90ml/min)

RPM

0.1-1000rpm*

Longitud del tubo

175mm Longitud (49.5mm expuesto)

Vida del tubo

≥200h*

Exterior

Material: Cabeza de bomba plástica + metal

Ccolores: amarillo (plástico)

Dimensiones

75x54x40mm

Rango de temperatura

0 to 40°C

Humedad

<80%

Compatibilidad

GroLab TankBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año