# ¿Como instalar GroLab™ PowerBoard?

El GroLab ™ PowerBoard viene con un enchufe de 230VAC (M) que se utiliza para controlar el contactor dentro del PowerBoard.

Para instalar el PowerBoard primero tienes que retirar la tapa...

Después de retirar la tapa, deberás ver, en la parte inferior del PowerBoard, unos conectores donde tienes que conectar los cables: Fase, Neutro y Tierra, tal como se muestra en la siguiente imagen

La energía máxima de entrada es de 75A, así que asegúrate de que usas cables adecuados para dar energía a tu GroLab™ PowerBoard.

El cable recomendado para la Fase / Neutro debe ser menor o igual a AWG10.