Especificaciones de cable pre assemblado para Peristálticas
Max. Voltaje

300V

Calibre del cable

22 AWG

Conductor

Cantidad: 4

Material: cobre, recocido desnudo

Aislamiento: PVC

Strand: 7/30

Chaqueta (Aislamiento)

Material: cobre, recocido desnudo

Diámetro: 3.18mm

Espesura: 0.381mm

Temperatura de funcionamiento

-20°C ~ 75°C

Longitud del cable

2m

Connectores

1 conector hembra 4 pines

4 conectores de ranura rápida

Compatibilidad

TankBot y Peristálticas