Especificações da Sonda de EC
Tensão de funcionamento

5 VDC

Tipo de sensor

Eléctrodo

Constante de célula

10

Gama

10 to 20000 μS/cm

Precisão

± 0.1

Conector

BNC

Exterior

Material: Liga de titânio (sonda) + plástico (encapsulamento)

Cor: Prateado (sonda) + Branco (hilo)

Comprimento do cabo

2m

Tipo de montagem

NPT 3/4 ″hilo

Compatibilidade

GroLab TankBot

Garantía

Garantia de hardware limitada de 1 ano