Especificaciones da Bomba Peristáltica
Tensão de funcionamiento

12VDC

Consumo

16W

Taxa de fluxo

0.08 ~ 280 ml/min

RPM

0.1-350*

Comprimento do tubo

175mm Longitud (49.5mm exposto)

Vida útil do tubo

≥200h*

Exterior

Material: Cabeça plástica + metal

Cores: amarelo (plástico)

Dimensiones

63.2 x 93 x 164.4 mm

Compatibilidade

GroLab TankBot

Garantia

Garantía de hardware limitada de 1 ano