### O MÓDULO DE POTÊNCIA “TUDO EM UM”

O PowerBot permite-te conectar e controlar os periféricos elétricos do teu cultivo. Este poderoso controlador monitoriza e automatiza todos os elementos básicos do teu cultivo, tais como: temperatura, humidade, fluxo de ar, luz e irrigação. Cria os teus protocolos e procedimentos de segurança para evitar sobreaquecimentos e minimizar os danos em caso de fogo. Com o PowerBot, terás todas as variáveis sob controlo, permitindo-te maximizar a eficiência e produção do teu cultivo!

### Controlador de Potência

O PowerBot fornece energia a todos os periféricos do teu cultivo. Tem 4 saídas universais que suportam até 2300W (por saída e no total) ou potência ilimitada se usares um contactor elétrico externo.

### Iluminação

Automatiza, monitoriza e controla qualquer sistema conectado ao PowerBot. Com o nosso sistema avançado de controlo de iluminação, não estás limitado ao uso das 24horas diárias, poderás ter os teus cultivos com, por exemplo, 20horas de dia/noite combinadas, ou até menos, se assim quiseres.

### Clima

Graças ao sensor de temperatura/humidade incluído e a capacidade de controlar os periféricos elétricos de forma independente, permite-te estabilizar a temperatura do teu cultivo nos valores que preferires, sem qualquer barreira de configuração!

### Rega

Desde sistemas de rega gota-a-gota até aos sistemas hidropónicos, o GroLab™ está cá para te ajudar! A quantidade de opções à tua disposição para criares horários são imensas, o que te permite configurar os horários de rega à tua maneira para cada tipo de sistema!

### Controlo Manual

Este módulo inclui 4 interruptores externos que te permitem controlar manualmente, à hora que quiseres, todos os periféricos conectados.

### Indicadores LED

Fisicamente o PowerBot tem 4 LEDs que indicam quais os periféricos que estão ligados. Útil para perceber visualmente o que está a acontecer no teu cultivo.

### Protocolos e Procedimentos de Segurança

O PowerBot permite-te criar protocolos e procedimentos de segurança para evitar situações de risco ou até reagir de forma a minimizar os danos. A funcionalidade de tempo de arrefecimento, previne dano aos periféricos que necessitem de algum tempo para arrefecer antes de voltarem a ser ligados, por exemplo, as lâmpadas HPS. Todas estas opções são totalmente configuráveis!

### Comunicação sem fios entre Módulos

O PowerBot comunica com o GroNode (módulo central do sistema GroLab™) através de radiofrequência com um alcance de 25 metros em espaços interiores (dependendo dos obstáculos) e 100 metros em espaços abertos. Isto faz com que seja fácil instalar o PowerBot na tua área de cultivo, ou até no exterior.

Dimensões

236.4mm x 91.4mm x 46.7mm

Exterior

Caixa: Aço Inoxidável/p>

Cor: Prateado

Botões Físicos: Interruptor Ligado/Desligado, Reset, 4 x Controlador de Saída

Alimentação

EU - 230v AC

US - 120v AC

Fusível Incluído

Sim (250V 16A)

Cabo de Alimentação Incluído

Sim (Universal)

Comprimento do Cabo

2 metros

Conexões

USB 2.1 tipo B

RP-SMA fêmeas

Entrada de Alimentação IEC 320-C14

2.5mm 4-Pinos macho

Antenna Incluída

Sim

Cabo USB Incluído

Sim (Type B-A)

Comprimento do Cabo USB

2 metros

Saídas

4 x Universal

Potência Máxima por Saída

EU - 2300W(10A)

US - 1200W(10A)

Potência Máxima Total

EU - 2300W(10A)

US - 1200W(10A)

Sensor de Temperatura e Humidade Incluído

Sim

Comunicação entre Módulos

Radiofrequência - 2.4GHz

Indicadores Visuais

4 x LED

Garantia

Garantia de Hardware limitada a 2 anos.

PowerBot Instruction Manual

Especificações do Sensor de Temperatura e Humidade
Dimensões

27mm x 58.75mm x 13.30mm

Exterior

Caixa: Plástico

Cor: Branco

Comprimento do Cabo

2 metros

Alcance da Temperatura

-40ºC ~ 80ºC

Precisão da Temperatura

±0.5ºC

Alcance da Humidade

0% ~ 99.9%

Precisão da Humidade

±2%

Compatibilidade

GroLab PowerBot - GroLab UserBot

Garantia

Garantia de Hardware Limitada a 1 ano