# Como instalar o GroLab™ PowerBoard?

O GroLab™ PowerBoard vem com uma ficha de 230VAC (M) que é usada para controlar o contactor dentro do PowerBoard.

Para instalar o PowerBoard terás primeiro que retirar a tampa…

Após retirares a tampa, deverás ver, na parte inferior da PowerBoard, uns conectores onde tens que ligar os cabos: Fase, Neutro e Terra, tal como é mostrado na imagem abaixo.

A energia máxima de entrada é de 75A, portanto certifica-te que usas cabos adequados para dar energia ao teu GroLab™ PowerBoard.

O cabo recomendado para a Fase/Neutro tem de ser menor ou igual a AWG10.