Especificações da Bomba Peristáltica
Tensão de funcionamento

12VDC

Consumo

15W

Débito

58ml/min (Alcance: 5.2ml/min-90ml/min)

RPM

0.1-1000rpm*

Comprimento do Tubo

175mm Longitud (49.5mm exposto)

Tempo de Vida

≥200h*

Exterior

Material: Cabeça da bomba plástica + metal

Cor: Amarelo (plástico)

Dimensões

75x54x40mm

Alcance de temperatura

0 to 40°C

Humidade

<80%

Compatibilidade

GroLab TankBot

Garantia

Garantia de hardware limitada de 1 ano