Especificações da Válvula Solenoide
Tensão de Operação

12VDC

Modo de Operação

NC (Normalmente fechada)

Tempo de Resposta

ON = 0.15s

OFF = 0.3s

Vida Estimada da Válvula

500 000 ciclos

Filtro

Entrada de aço inoxidable

Pressão de Funcionamento

0.02-0.8MPa

Portas de Entrada/Saída

3/4" rosca**

Tipo de válvula

Diafragma (Operado por Servo)

Exterior

Material: Plástico + Metal

Cor: Branca

Temperatura ambiente

+1°C to +45°C

Temperatura da água

0°C to +100°C

Humidade

≤95%

Altitude

≤2500 metros

Compatibilidade

GroLab TankBot

Garantia

Garantia de 1 ano limitada ao Hardware