Especificações do Detetor de Movimento
Tensão de funcionamento

12VDC

Modo de operação

N.C. (Normalmente fechado)

Conexões

4 cabos

Indicadores

LED verde, luz constante durante 3 segundos

Interruptor de proteção contra manipulação

N.C. (Normalmente fechado)

Saída de alarme

N.C. (Normalmente fechado)

Exterior

Material: Plástico

Cor: Branco

Dimensões

93mm × 66mm × 52mm

Deteção

Distância: 10 metros

Ángulo: 110 °

Velocidade: 0.2m-7m/sec(0.6-23 ft/sec.)

Cobertura: 40'(12m)X110°(padrão)

Zonas: 22 = 9 + 5 + 5 + 3 (padrão)

Tiempo de arranque

35s

Instalação

Método: Teto, ou montado na parede

Altura: 2 metros

Compatibilidad

GroLab TankBot

GroLab UserBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año