Especificações da Sonda de pH
Dimensões

182.2mm (comprimento) x 25.6mm (diâmetro)

Exterior

Caixa: Plástica

Cor: Preto

Comprimento do cabo

1.5 metros

Gama

0PH ~ 14PH

Temperatura de operação

0ºC ~ 80ºC

Resolução

0.01PH

Resolução

±0.01PH

Desvio

≤0.02pH/24horas

Ponto isoelétrico do elétrodo

7±0.5PH

Tempo de resposta

<5s

Tipo de montagem

Rosca NPT 3/4″

Conector

BNC

Compatibilidade

GroLab TankBot

Garantia

1 ano de garantia de hardware limitada