Especificações do Sensor de Nível
Tensão Máxima de Comutação

200 VDC

Corrente de comutação máxima

0.5 A

Tensão de Rutura

250 VDC

Vida útil

10^5 operações

Comprimento do Cabo

±200mm

Densidade do flutuador

0.6

Exterior

Material: Nylon 6.6

Cor: Preto

Dimensões

90 mm (comprimento) x 22 mm (diâmetro)

Montagem

Espesor: 1mm a 5mm

Buraco: 22mm de diámetro

Compatibility

GroLab TankBot

GroLab UserBot

Garantia

Garantia de hardware limitada a 1 ano