Especificações do Cabo pre montado para Válvulas solenoid
Tensão Máxima

300V

Calibre do Cabo

22 AWG

Condutor

Quantidade: 4

Material: Cobre

Isolamento: PVC

Strand: 7/30

Revestimento (Isolamento)

Material: Bronze

Diâmetro: 3.18mm

Espessura: 0.381mm

Temperatura de funcionamiento

-20°C ~ 75°C

Comprimento do Cabo

2m

Connectores

1 conector fêmea de 4 pins

4 conectores de fácil encaixe

Compatibilidade

TankBot & Válvulas Solenoide