Especificações do Cabo pré assemblado para Peristálticas
Max. Tensão

300V

Calibre do conductor

22 AWG

Condutor

Quantidade: 4

Material: Bronze

Aislamiento: PVC

Strand: 7/30

Revestimento (Isolamento)

Material: cobre

Diâmetro: 3.18mm

Espessura: 0.381mm

Temperatura de funcionamiento

-20°C ~ 75°C

Comprimento

2m

Connectores

1 conector fêmea 4 pines

4 conectores de encaixe rápido

Compatibilidade

TankBot & Bombas Peristálticas