### O PODEROSO GESTOR DE TANQUES

O TankBot é o módulo mais versátil e preciso da família GroLab™. Poderia ser descrito como um controlador completo que é capaz de cobrir todos os aspetos da gestão de tanques. Contudo, esta descrição não é suficiente porque o TankBot é muito mais do que isso. Regulação do pH e temperatura da água, dosagem de nutrientes, gestão do nível de água e reenchimento/esvaziamento do tanque, são apenas alguns exemplos das capacidades do TankBot.

### Controlador de Alimentação

O TankBot pode fornecer energia a todos os periféricos do seu ambiente de cultivo. Tem 4 conectores que suportam periféricos de 12VDC~24VDC, permitindo assim uma vasta variedade de periféricos desde pequenas bombas de água, solenoides, bombas peristálticas, retransmissores, contactor elétrico, etc.

### Regulação e Monitorização do pH

Este módulo dá-te a possibilidade de monitorizares e regulares o pH de forma fácil e rápida. Os procedimentos programáveis do sistema GroLab™ oferecem-te várias opções para regulares o pH, dando-te total liberdade para que tenhas o pH sempre dentro dos valores que pretendes!

### Monitorização e Análise do EC

O TankBot também suporta uma sonda de condutividade elétrica (EC), aumentando assim as capacidades de monitorização e controlo do teu tanque de água para outro nível. O sistema GroLab™ pode notificar-te e até agir de acordo com o valor da condutividade elétrica da água. Lembra-te, o GroLab™ é o teu cultivador pessoal, capaz de fazer exatamente aquilo que queres!

### Temperatura da Água

O TankBot fornece tudo o que é preciso para que possas regular a temperatura da água automaticamente, garantindo sempre as condições ideais para as tuas plantas.

### Dosagem de Nutrientes

Ao ligares bombas peristálticas ao TankBot abre-te as portas para o domínio da dosagem de nutrientes. O sistema GroLab™ fornece todas as ferramentas necessárias para calibrar as bombas peristálticas e para criar procedimentos para bombear a quantidade exata de milímetros que quiseres.

### Controlo da Velocidade

O TankBot providencia a capacidade de configurar a velocidade de alguns periféricos, como por exemplo, bombas peristálticas. Esta característica pode melhorar a precisão de periféricos “low cost” (exemplo: débito de mililitros das peristálticas ou bombas de água).

### Rega Avançada

Graças à capacidade de lidar com periféricos de 12v é possível criar sistemas de rega impressionantes que podem alimentar vários cultivos de forma independente.

### Gestão do Nível do Tanque

Este módulo suporta 4 sensores de interruptor à tua escolha, como sensores de nível de água, permitindo a monitorização do nível de água dos teus tanques. Com os periféricos certos ligados ao TankBot, como por exemplo, solenoides ou bombas de água, podes criar procedimentos para automaticamente reencher ou esvaziar o tanque, permitindo-te uma manutenção completa!

### Protocolos e Procedimentos de Segurança

O TankBot permite-te criar protocolos e procedimentos de segurança para evitar situações de risco ou até reagir de forma a minimizar os danos. Fogos e intrusões são alguns exemplos de situações de risco que este módulo é capaz lidar. A funcionalidade de tempo de arrefecimento, previne dano aos periféricos que necessitem de algum tempo para arrefecer antes de voltarem a ser ligados. Todas estas opções são totalmente configuráveis!

### Indicador LED

Fisicamente o TankBot tem um LED que indica se o módulo está, no momento, ligado e conectado ao GroNode (módulo central do sistema GroLab™).

### Comunicação sem fios entre Módulos

O TankBot comunica com o GroNode (módulo central do sistema GroLab™) através de radiofrequência com um alcance de 25 metros em espaços interiores (dependendo dos obstáculos) e 100 metros em espaços abertos. Isto faz com que seja fácil instalar o TankBot perto do tanque de água.

Especificações do TankBot
Dimensões

91mm x 108.9mm x 28.7mm

Exterior

Caixa: Aço Inoxidável

Cor: Prateado

Botões Físicos: Reset

Alimentação

12V/2A~24V/1A

Adaptador de Alimentação Incluído

Sim

Comprimento do Adaptador de Alimentação

1 metro

Conexões

USB 2.1 tipo B

RP-SMA fêmea

Entrada de Alimentação 12V/1A 24V/2A

4 x 12v Atuadores (2.5mm 4-Pin macho)

4 x Sensor de Interruptor (2.5mm 4-Pin macho)

Sensor de Temperatura (2.5mm 4-Pin macho)

Conector de pH (BNC)

Conector de EC (BNC)

Antena Incluída

Sim

Cabo USB Incluído

Sim (Tipo B-A)

Comprimento do Cabo USB

2 metros

Adaptador de Alimentação USB Incluído

Sim (Type A 230AC-5VDC/2A)

Sensores Incluídos

Sonda de pH

Sensor de Temperatura

Fichas Conectoras Incluídas

Sim (4 x 2.5mm 4-Pin fêmea)

Comunicação entre Módulos

Radiofrequência - 2.4GHz

Indicadores Visuais

LED

Garantia

Garantia de Hardware limitada a 2 anos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO TANKBOT

Especificações da Sonda de pH
Dimensões

140mm (comprimento) x 12mm (diâmetro)

Exterior

Caixa: Plástico

Cor: Verde

Comprimento do Cabo

3 metros

Alcance de Medida

0PH ~ 14PH

Temperatura de funcionamento

0ºC ~ 80ºC

Resolução

0.01PH

Precisão

±0.01PH

Zero

7±0.25PH

Erro Alkali

15mV

PTS

>98.5

Tempo de Resposta

<1min

Resistência Interna

<250MΩ

Repetibilidade

<0.017

Ruído

<0.017

Garantia

Garantia de Hardware Limitada de 1 ano

Especificações do Sensor de Temperatura
Dimensões
50mm (comprimento) x 10mm (diâmetro)
Exterior

Caixa: Aço Inoxidável

Cor: Prateado

Comprimento do Cabo
2 metros
À Prova de Água
Sim
Alcance da Temperatura
-40ºC ~ 110ºC
Precisão da Temperatura
±0.5ºC
Garantia
Garantia de Hardware Limitada de 1 Ano