Especificações do Detetor de Fumo
Tensão de funcionamento

12VDC

Modo de operação

N.O. (Normalmente aberto)

Corrente de Alarme

35mA at 12VDC

Conexões

4 cablos

Indicadores Audiovisuais

LED vermelho

Buzzer

Saída de alarma

Relé: N.O. (Normalmente Aberto)

Buzzer (0.5dB/m (±0.1dB/m)

Exterior

Material: Plástico

Cor: Branco

Dimensões

53mm (comprimento) x 103mm (diâmetro)

Compatibilidade

GroLab TankBot

GroLab UserBot

Garantia

Garantia de hardware limitada de 1 ano