Especificações da Extensão
Tensão máxima

300V

Calibre do Condutor

22 AWG

Condutor

Quantidade: 4

Material: cobre

Isolamento: PVC

Strand: 7/30

Revestimento (Isolamento)

Material: bronze

Diâmetro: 3.18mm

Espessura: 0.381mm

Temperatura de funcionamiento

-20°C ~ 75°C

Comprimento do Cabo

2m

Conectores

1 Conector Fêmea de 4 Pinos

1 Conector Macho de 4 Pinos

Compatibilidade

TankBot/SoilBot/PowerBot