### EL CORAZÓN & CEREBRO DE LA OPERACIÓN

Una unidad de cultivo de vanguardia que interactúa con otros módulos GroLab ™ que simulan el funcionamiento de un cerebro. Es capaz de ejecutar cientos de instrucciones y almacenar una gran cantidad de datos que permiten un análisis detallado sobre el ciclo de vida de tus plantas. GroNode hará todo el trabajo duro por usted y te notificará si surge una situación de riesgo. El único límite para GroNode es tu imaginación.

### Autónomo

GroNode es un poderoso computador que puede hacer cientos de tareas por sí mismo. No necesita ninguna PC u otro dispositivo tercero conectado a GroNode para que siga funcionando.

### Monitorizar y Analisar

Utilizando el software GroLab ™, puedes monitorear y analizar las variables climáticas y el estado actual de los dispositivos en tiempo real. Las gráficas, la descripción general de los cultivo(s) y el control manual son solo algunos de los beneficios que puedes usar.

### Notificaciones

Con conexión a Internet a GroNode, puede enviar alertas y actualizaciones en tiempo real a tu correo electrónico, manteniéndolo informado sobre el estado de su (s) cultivo (s) en cualquier lugar, en cualquier momento.

### Control Remoto

Al conectar GroNode a un router con conexión a Internet, te permite activar el control remoto del sistema GroLab ™. Esta característica otorga acceso desde cualquier lugar en cualquier momento a través de un software fácil de usar. Permitiendo controlar completamente todos los módulos.

### Procedimientos Programables

Hay dos tipos principales de procedimientos programables, alarmas y programas. GroNode tiene la capacidad de almacenar y ejecutar hasta 100 de cada tipo, lo que permite una automatización precisa y amplia de cualquier(s) cultivo(s).

### Modular

GroNode es el núcleo de la arquitectura modular GroLab ™, es capaz de controlar hasta 4 módulos de cada tipo (PowerBot, TankBot y SoilBot). Esto lo hace fácilmente adaptable a cualquier cultivo, independientemente de su tamaño, tipo, medio de cultivo o sistema de cultivo.

### Seguro

Todas las comunicaciones GroLab ™ están protegidas por varias capas de seguridad, asegurando tus valiosos datos. Al usar el servidor privado Open Grow ™, tus notificaciones por correo electrónico también son seguras, sin dejar que nadie identifique su(s) cultivo(s).

### Registro de Datos

GroNode tiene su propia memoria que es capaz de almacenar cientos de miles de datos. Con las capacidades de registro y visualización de datos, es posible hacer un análisis detallado sobre el ciclo de vida de tus plantas.

### Carga para la Nube

La conexión de GroNode a Internet permitirá configurar un servidor en la nube para cargar periódicamente el registro de datos de todos los sensores/dispositivos.

Especificaciones del GroNode
Dimensiones

91mm x 91mm x 28.7mm

Exterior

Caja: Acero inoxidable

Color: plateado

Botones físicos: Reset, NET Reset, FW Update

Fuente de Alimentación

USB - 5VDC 1000mA

Conexiones

USB 2.1 tipo B

Ethernet LAN RJ45

RP-SMA hembra

Antena Incluida

Si

USB Cable Incluido

Si (Tipo B-A)

Longitud del USB Cable

2 metros

Incluye adaptador de corriente USB

Si (Tipo A 230AC-5VDC)

Cable Ethernet LAN Incluido

Si

Longitud del Cable Ethernet LAN Cable

1.52 metros

Comunicación Inter-Módulos

Radio Frecuencia - 2.4GHz

Batería

CR2032 Litio 3V 250mAh

Memoria de Almacenamiento

2MB

Indicadores Audiovisual

Buzzer de una sola tonalidad

LED RGB

Garantía

Garantía de Hardware limitada a 2 Años

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL GRONODE