# ¿Qué dispositivos y sensores puedo conectar a PowerBot?

En su esencia, PowerBot muestrear la temperatura y la humedad del aire, y viene con una sonda para este propósito. También tiene un sensor de temperatura interno por motivos de seguridad.

SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE

Además de eso, PowerBot viene con 4 salidas controladas que pueden encender o apagar la mayoría de tus dispositivos.

### Salidas

Cada salida de PowerBot puedes encender / apagar cualquier dispositivo que funcione a 230VA/110VAC. Estos son algunos ejemplos de dispositivos que puedes conectar a tu PowerBot.

BALASTOS Y LÁMPARAS

EXTRACTORES

BOMBAS DE AGUA

VAPORIZADORES

DISPERSORES DE CO2

...

# ¿Qué dispositivos y sensores puedo conectar a TankBot?

En su esencia, TankBot puede medir la EC / pH y la temperatura del agua, estas son entradas estáticas, disponibles en cualquier TankBot. Este kit viene de origen con una sonda de pH y una sonda de temperatura de agua.

SONDA DE TEMPERATURA DE AGUA/SUELO/AIRE

SONDA DE PH

SONDA DE EC

Además, el TankBot viene con 4 salidas controladas y 4 entradas de interruptor. Todas son completamente configurables a través del software GroLab™.

### SALIDAS

Cada salida del TankBot puede encender / apagar cualquier aparato que funcione a 12VDC que no consuma más de 6W. Aquí hay algunos ejemplos de aparatos que podrá conectar a tu TankBot.

BOMBAS PERISTALTICAS

QUALQUIER TIPO DE SOLENOIDE

BOMBAS DE AGUA DC

CONTACTOR

...

### ENTRADAS

Cada TankBot puede detectar hasta 4 entradas conmutadas, lo que se conecta a estas entradas depende de usted, desde detectores de nivel de agua, detectores de humo o incluso botones simples, GroLab™ te permite muestrear estos sensores y actuar en consecuencia. Abajo puede ver algunos de los sensores de interruptor que puede usar.

SENSORES DE NIVEL

DETETORES DE HUMO

DETETORES DE MOVIMIENTO

BOTONES