Especificaciones Sonda de PH
Dimensiones

140mm (longitud) x 12mm (diámetro)

Exterior

Carcasa: Plástico

Colores: Verde

Longitud del cable

3 metros

Rango de Medida

0PH ~ 14PH

Temperatura de funcionamento

0ºC ~ 80ºC

Resolución

0.01PH

Exactitud

±0.01PH

Zero

7±0.25PH

Tiempo de respuesta

<1min

Repetibilidad

<0.017

Ruido

<0.017

Compatibilidad

GroLab TankBot

Garantía

Garantía de hardware limitada de 1 año