# Que periféricos e sensores posso conectar ao TankBot?

Na sua essência, o TankBot pode medir a EC/pH e a temperatura da água, estas são entradas estáticas, disponíveis em qualquer TankBot. Este kit vem de origem com uma sonda de pH e uma sonda de temperatura de água.

SENSOR DE TEMPERATURA DE SOLO/ÁGUA/AR

SONDA DE PH

SONDA DE EC

Além disso, o TankBot vem com 4 saídas controladas e 4 entradas do tipo interruptor. Todas elas completamente configuráveis através do Software GroLab™.

### SAÍDAS

Cada saída do TankBot consegue ligar/desligar qualquer periférico que funcione a 12VDC que não consuma mais de 6W. Aqui estão alguns exemplos de periféricos que poderás conectar ao teu TankBot.

BOMBAS PERISTÁLTICAS

QUALQUER TIPO DE SOLENOIDE

BOMBAS DE ÁGUA DC

CONTACTOR

...

### ENTRADAS

Cada TankBot suporta até 4 entradas do tipo interruptor, o que lá é conectado cabe-te a ti decidir, desde sensores de nível de água, sensores de fumo, ou simplesmente botões, o GroLab™ permite-te configurar livremente todos estes sensores. Em baixo podes ver alguns dos sensores do tipo interruptor que poderás usar.

SENSORES DE NÍVEL

DETETORES DE FUMO

DETETORES DE MOVIMENTO

BOTÕES