### O Versátil Analisador de Substrato

O SoilBot é um módulo que faz parte da família GroLab™, tendo como principal função, analisar o substrato das plantas de forma rigorosa. Independentemente de o substrato ser solo, lã de rocha, fibra de coco ou imersão recorrente das raízes em água, o SoilBot é capaz de monitorizar completamente o substrato das tuas plantas! Suporta até 4 sensores de humidade, o que possibilita a monitorização de 4 grupos diferentes de plantas ao mesmo tempo. Quando combinado com o PowerBot ou TankBot permite-te automatizar o processo de rega de forma inteligente, mantendo a humidade perfeita para as tuas plantas, evitando o gasto de água e inundações. O SoilBot também suporta 2 sensores de temperatura permitindo uma completa análise do substrato e 2 detetores de inundações que permite ao sistema notificar-te ou reagir caso haja uma fuga de água ou uma inundação. Ganha total controlo do substrato das tuas plantas com este módulo versátil!

### Humidade

O SoilBot tem a capacidade de monitorizar a humidade de qualquer substrato independentemente de ser solo, lã de rocha, fibra de coco ou imersão recorrente das raízes em água. É isso mesmo, o SoilBot também pode ser usado em hidroponia! Suporta até 4 sensores de humidade, o que possibilita a monitorização de 4 grupos diferentes de plantas ao mesmo tempo. Quando combinado com o PowerBot ou TankBot permite-te automatizar o processo de rega de forma inteligente, mantendo a humidade perfeita para as tuas plantas, evitando o gasto de água e inundações.

### Temperatura

Com este módulo versátil até a temperatura do solo poderá ser completamente monitorizada. O SoilBot suporta 2 sensores de temperatura, o que permite uma análise mais completa do substrato. Ao combinar o SoilBot com o PowerBot ou TankBot, é possível criar procedimentos para manter a temperatura do substrato no valor perfeito para as tuas plantas continuarem a crescer cada vez mais saudáveis.

### Prevenção e Deteção de Inundações

Equipado com um sistema de deteção de inundações, rapidamente detetará fugas de água ou excesso de água, podendo ativar automaticamente as medidas de segurança que tu definiste para minimizar os danos, ou simplesmente avisar-te dos problemas através das notificações e-mail!

### Indicador LED

Fisicamente o SoilBot tem um LED que indica se o módulo está, no momento, ligado e conectado ao GroNode (módulo central do sistema GroLab™).

### Comunicação sem fios entre Módulos

O SoilBot comunica com o GroNode (módulo central do sistema GroLab™) através de radiofrequência com um alcance de 25 metros em espaços interiores (dependendo dos obstáculos) e 100 metros em espaços abertos. Isto faz com que seja fácil instalar o SoilBot perto das plantas.

Especificações do SoilBot
Dimensões

91mm x 91mm x 28.7mm

Exterior

Caixa: Aço Inoxidável

Cor: Prateado

Botões Físicos: Reset

Fonte de Alimentação

USB - 5VDC 1000mA

Conexões

USB 2.1 tipo B

RP-SMA fêmea

4 x Sensores de Humidade (2.5mm 4-Pin macho)

2 x 2 x Sensores de Temperatura (2.5mm 4-Pin macho)

2 x Detetores de Inundação (2.5mm 4-Pin macho)

Antena Incluída

Sim

Cabo USB Incluído

Sim (Tipo B-A)

Comprimento do cabo USB

2 metros

Adaptador de Alimentação USB Incluído

Sim

Sensores Incluídos

2 x Sensor de Humidade

Sensor de Temperatura

Detetor de Inundação

Comunicação entre Módulos

Radiofrequência - 2.4GHz

Indicadores Visuais

LED

Garantia

Garantia de Hardware Limitada a 2 Anos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO SOILBOT

Especificações do Sensor de Humidade
Dimensões

13mm x 99.89mm x 2.5mm

Exterior

Material: FR-4

Cor: Verde

Comprimento do Cabo

2 metros

Alcance da Humidade

5% ~ 100%

Precisão da Humidade

Variável (dependente da calibração)

Compatibility

GroLab SoilBot - GroLab UserBot

Garantia

Garantia de Hardware limitada a 1 ano

Especificações do Sensor de Temperatura
Dimensões
50mm (length) x 10mm (diameter)
Exterior

Caixa: Aço Inoxidável/p>

Cor: Prateado

Comprimento do Cabo
2 metros
À prova de Água
Sim
Alcance da Temperatura
-40ºC ~ 110ºC
Precisão da Temperatura
±0.5ºC
Garantia
Garantia de Hardware Limitada a 1 ano